ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. 

AMT REFERENCE MANUAL

حالتContinuous Ramp 	Comment by Valizadeh: Continuous_Ramp_Type
قریبا...
Continuous Ramp Type
Kontinuierlicher Rampentyp
. Tipo de rampa continua
Bientôt disponible
این "State Type"، مشابه "Step Ramp" می‌باشد با این تفاوت که در "Step Ramp"  پارامتر به‌طور پله‌ای در بازه‌های زمانی تعیین شده توسط کاربر تغییر می‌کند اما در "Continuous Ramp" پارامترها به‌صورت پیوسته و با گام‌های زمانی 400 میکروثانیه‌ای افزایش یا کاهش می‌یابد.
قریبا...
This “State Type” is similar to “Step Ramp”. The only difference is that in “Step Ramp” the parameter changes step by step at user-defined time intervals but in “Continuous Ramp”, the parameters increase or decrease continuously with 400 microseconds time steps.
Dieser Zustandstyp ähnelt „Step Ramp“. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich in „Step Ramp“ der Parameter Schritt für Schritt in benutzerdefinierten Zeitintervallen ändert, aber in „Continuous Ramp“ erhöhen oder verringern sich die Parameter mit 400 Mikrosekunden Zeitschritten kontinuierlich.
. Este "Tipo de Estado" es similar a "Rampa de Paso". La única diferencia es que en la "Rampa por pasos" el parámetro cambia paso a paso en intervalos de tiempo definidos por el usuario, pero en la "Rampa continua" los parámetros aumentan o disminuyen continuamente con pasos de tiempo de 400 microsegundos .
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پارامترهای تنظیمی "Continuous Ramp" شامل مقدار اولیه، مقدار نهایی و زمان‌کل می‌باشد و در جدول "Start Values" مقادیر اولیه پارامتر مشخص می‌شوند که در اینجا مقدار سیگنال‌های ولتاژی برابر 5 ولت، 10 ولت و 15 ولت تنظیم می‌شود. بخش‌های "Binary Output"، "Binary Input" و "Other Setting" در فیلم‌های قبل توضیح داده شده و در اینجا از توضیح آن‌ها صرف‌نظر می‌شود. در جدول "Final Values" مقدار نهایی پارامترها مشخص می‌شود که در اینجا مقدار سیگنال‌های ولتاژی برابر با 20 ولت، 25 ولت و30 ولت تنظیم می‌شوند.
قریبا...
The parameters adjusted for “Continuous Ramp” include start value, final value and total time and the start values are specified in “Start Values” table. Here, the values for voltage signals are 5, 10 and 15 volts. “Binary Output”, “Binary Input” and “Other Setting” sections have been described before and we can skip them. In “Final Values” table the final value of the parameters is specified. Here, the values for voltage signals are 20, 25 and 30 volts. 
Die für „Continuous Ramp“ angepassten Parameter umfassen Startwert, Endwert und Gesamtzeit und die Startwerte sind in der Tabelle „Start Values“ angegeben. Hier liegen die Werte für Spannungssignale bei 5, 10 und 15 Volt. Die Abschnitte „Binary Output“, „Binary Input“ und „Other Setting“ wurden bereits beschrieben und wir können sie überspringen. In der Tabelle „Final Values“ wird der Endwert der Parameter angegeben. Hier liegen die Werte für Spannungssignale bei 20, 25 und 30 Volt.
. Los parámetros ajustados para "Rampa continua" incluyen el valor de inicio, el valor final y el tiempo total y los valores de inicio se especifican en la tabla "Valores de inicio". Aquí, los valores para las señales de voltaje son 5, 10 y 15 voltios. Las secciones "Salida binaria", "Entrada binaria" y "Otros ajustes" se han descrito anteriormente y podemos omitirlas. En la tabla "Valores finales" se especifica el valor final de los parámetros. Aquí, los valores de las señales de voltaje son 20, 25 y 30 voltios.
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در بخش "Continuous Ramp Setting" در فیلد "Total Time" زمان کل "State" مشخص می‌شود که با زمان "Timeout" در بخش "State Termination" در تنظیمات "Trigger" لینک می‌باشد. بخش "Trigger"، "Offset Value"، بخش "Error/Trigger Overcurrent" و بخش "Disable Relay" هم در فیلم‌های قبل توضیح داده شده و در اینجا از توضیح آن‌ها صرف‌نظر می‌شود.
قریبا...
In “Total Time” field in the “Continuous Ramp Setting” section the total time of the “State” is specified which is linked with the “Timeout” time in “State Termination” in “Trigger” setting. “Trigger”, “Offset Value”, “Error/Trigger Overcurrent” and “Disable Relay” sections have been described in previous videos and more descriptions should not be necessary here. 
Im Feld „Total Time“ im Abschnitt „Continuous Ramp Setting“ wird die Gesamtzeit des Zustand angegeben, die mit der Zeit „Timeout“ in „State Termination“ im Abschnitt „Trigger Setting“ verknüpft ist. Die Abschnitte „Trigger“, „Offset Value“, „Error/Trigger Overcurrent“ und „Disable Relay“ wurden in früheren Videos beschrieben und weitere Beschreibungen sollten hier nicht notwendig sein.
. En el campo "Tiempo total" de la sección "Ajuste de la rampa continua" se especifica el tiempo total del "Estado" que se vincula con el tiempo de "Tiempo de espera" en "Terminación del estado" en el ajuste "Disparador".. Las secciones "Disparo", "Valor de compensación", "Error/Sobrecorriente de disparo" y "Desactivar relé" se han descrito en vídeos anteriores y no deberían ser necesarias más descripciones aquí.
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موضوع مهم دیگر در بحث "Ramp" این است که کاربر در "Step Ramp" می‌تواند علاوه بر رمپ روی ولتاژ و جریان، با تغییر "Set Mode" رمپ را روی امپدانس هم اعمال کند. از آنجاییکه سخت‌افزار فقط توانایی شناسایی ولتاژ و جریان را دارد و پارامتر امپدانس را نمی‌شناسد و به دلیل تعداد زیاد پارامترهای امپدانس ممکن نیست که در هر "Step" این پارامترها به سخت‌افزار ارسال شوند، به همین دلیل در "Step Ramp" ابتدا تمام مقادیر پله‌های امپدانس به نرم‌افزار ارسال شده و سپس ولتاژ و جریان محاسبه شده، در یک آرایه به سخت‌افزار ارسال می‌شوند تا به‌صورت یکجا توسط سخت‌افزار ایجاد شوند؛ اما به دلیل اینکه هریک از "Step"های زمانی "Continuous Ramp"، 400میکرو ثانیه می‌باشند، حجم محاسبات و آرایه‌ها  به شدت افزایش یافته و این امکان وجود ندارد که نتایج محاسبات و آرایه‌های ایجاد شده به سخت‌افزار ارسال شود. بنابراین این "State Type" همواره در مود "General: Direct" انجام می‌شود.
قریبا...
Another important matter about “Ramp” is that, in addition to put ramp on voltage and current, in “Step Ramp” the user can put ramp on impedance by changing the “Set Mode”. Since the hardware is only capable of recognizing voltage and current and cannot recognize the impedance parameter, and because there are so many impedance parameters, it is not possible to send these parameters to the hardware in every “Step”. So, in “Step Ramp” firstly all values of impedance steps are sent to the software and then measured voltage and current sent to the hardware as an array every time “Step” in “Continuous Ramp” is 400 microseconds, the amount of calculations and arrays is greatly increased and it is not possible for the results of the calculations and created arrays to be sent to the hardware. So, this “State Type” is always carried out in “General: Direct” mode. 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei Rampe ist, dass der Benutzer bei „Step Ramp“ nicht nur eine Rampe für Spannung und Strom, sondern auch eine Rampe für die Impedanz einstellen kann, indem er den „Set Mode“ ändert. Da die Hardware nur Spannung und Strom erkennen kann und den Impedanzparameter nicht erkennen kann und es so viele Impedanzparameter gibt, ist es nicht möglich, diese Parameter in jedem Schritt an die Hardware zu senden. So werden in „Step Ramp“ zunächst alle Werte von Impedanzschritten an die Software gesendet und dann Spannung und Strom gemessen, die als Array an die Hardware gesendet werden, so dass sie als Ganzes von der Hardware erstellt werden. Da jedes Mal, Schritt in „Continuous Ramp“ 400 Mikrosekunden beträgt, wird die Anzahl der Berechnungen und Arrays stark erhöht und es ist nicht möglich, die Ergebnisse der Berechnungen und erstellten Arrays an die Hardware zu senden. Dieser „State Type“ wird also immer im Modus „General: Direct“ ausgeführt.
. Otra cuestión importante sobre "Rampa" es que, además de poner la rampa en el voltaje y la corriente, en "Rampa de paso" el usuario puede poner la rampa en la impedancia cambiando el "Modo de ajuste". Dado que el hardware sólo es capaz de reconocer el voltaje y la corriente y no puede reconocer el parámetro de la impedancia, y debido a que hay tantos parámetros de impedancia, no es posible enviar estos parámetros al hardware en cada "Paso". Por lo tanto, en la "Rampa de pasos" primero se envían todos los valores de los pasos de impedancia al software y luego el voltaje y la corriente medidos se envían al hardware como un conjunto, de modo que el hardware los crea como un todo. Como cada vez que "Step" en "Continuous Ramp" es de 400 microsegundos, la cantidad de cálculos y matrices se incrementa enormemente y no es posible que los resultados de los cálculos y las matrices creadas sean enviados al hardware. Por lo tanto, este "Tipo de Estado" siempre se lleva a cabo en "General": Directo".
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