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قریبا...
“Report Setting” window Part 2
Das Fenster “Report View”, Folge 2
Ventana "Ajuste del informe", Parte II
Bientôt disponible 
در زیر شاخه‌ی "Hardware Configuration" نام دستگاه، وضعیت سخت‌افزاری دستگاه، وضعیت خروجی‌های جریانی و ولتاژی، وضعیت باینری "Input"ها، وضعیت باینری‌ "Output"‌ها و  وضعیت ولتاژ "AUX DC" جهت اضافه شدن به "Report" انتخاب می‌شوند. مثلا با زدن تیک گزینه‌ی "Analog Outputs" می‌بینید نمایش سربندی و وضعیت فعال و غیر فعال بودن هر کدام از خروجی‌های ولتاژی و جریانی به “Report” اضافه می‌شوند. با زدن تیک گزینه‌ی "Link XRIO References"  هم اگر مقدار پارامتری در یک "State" به یک پارامتر خاص در "XRio" لینک باشد، در “Report” ثبت می‌شود. مثلا در اینجا ابتدا جریان "I L1"  به جریان ثانویه‌ی "CT" در بخش "Device"، لینک و سپس تیک "Link XRIO References"، زده می‌شود، می‌بینید اطلاعات آن به "Report" اضافه شده است.
قریبا...
In “Hardware Configuration” subcategory, name of the device, hardware status of the device, binary and voltage output status, “Input” binaries status, “Output” binaries status and “AUX DC” voltage status are selected to be added to the “Report”. For example, by checking “Analog Outputs” option, you can see that the wiring and activeness or inactiveness status of every voltage and current output is added to the “Report”. By checking “Link XRIO References” option, if the value of a parameter in a “State” is linked to a specific parameter in “XRIO”, it is mentioned in the “Report”. “I L1” current is linked to “CT” secondary current in “Device” section and then “Link XRIO References” option is checked. You can see that its information is added to the “Report”. 
In der Unterkategorie „Hardware Configuration“ werden der Name des Geräts, der Hardwarestatus des Geräts, der Binär- und Spannungsausgangsstatus, der Status „Input“ der Binärdateien, der Status „Output“ und der Spannungsstatus „AUX DC“ ausgewählt, um dem „Report“ hinzugefügt zu werden. Wenn Sie beispielsweise die Option „Analog Outputs“ aktivieren, können Sie sehen, dass der Verdrahtungs- und Aktivitäts- oder Inaktivitätsstatus jedes Spannungs- und Stromausgangs dem „Report“ hinzugefügt wird. Durch Aktivieren der Option „Link XRIO References“ wird der Wert eines Parameters in einem Zustand mit einem bestimmten Parameter in „XRIO“ verknüpft und im „Report“ erwähnt. Hier wird z.B. der erste Strom „I L1“ mit dem Sekundärstrom „CT“ im Abschnitt „Device“ verknüpft und dann die Option „Link XRIO References“ aktiviert. Sie können sehen, dass seine Informationen dem „Report“ hinzugefügt werden.
En la subcategoría "Configuración del hardware", se selecciona el nombre del dispositivo, el estado del hardware del dispositivo, el estado de las salidas binarias y de voltaje, el estado de los binarios de "Entrada", el estado de los binarios de "Salida" y el estado del voltaje "AUX DC" para ser agregado al "Informe". Por ejemplo, al marcar la opción "Salidas analógicas", se puede ver que el estado de cableado y el estado de activación o inactividad de cada salida de tensión y corriente se agrega al "Informe". Al marcar la opción "Vincular referencias XRIO", si el valor de un parámetro en un "Estado" está vinculado a un parámetro específico en "XRIO", se menciona en el "Informe". Por ejemplo, aquí, primero la corriente "I L1" está vinculada a la corriente secundaria "CT" en la sección "Dispositivo" y luego se marca la opción "Vincular referencias XRIO". Se puede ver que su información se añade al "Informe".
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با باز کردن "Test Setting" می‌بینید که سه زیر شاخه آن یعنی "State Group"، "Type Details" و "Start Test Condition" که تنظیمات مربوط به "State"ها، نوع آن‌ها و شرط شروع تست هستند، در این بخش قرار گرفته‌اند.زیر شاخه "State Group" شامل موارد مرتبط به پنجره "Detail View" می‌باشد. اگر نوع هرکدام از "State"ها غیر از "Normal" باشد در قسمت "Type Detail"، می‌توان جزئیات مربوط به آن‌ها را در "Report" داشت. برای اینکار با باز کردن هرکدام از زیرشاخه‌های این بخش، مثلا "Ramp Detail"، می‌توان هر بخش از تنظیمات "State Type" را برای نمایش در "Report" انتخاب کرد. در قسمت "Start Test Condition" هم می‌توان شرط تعیین شده برای شروع تست را برای نمایش در "Report" انتخاب کرد.
قریبا...
By opening “Test Setting”, you can see that its three subcategories including “State Group”, “Type Details” and “Start Test Condition” which are the settings related to “States”, their types and test start conditions are located in this section.  “State Group” subcategory includes items related to “Detail View” window. If type of any of the “States” is something other than “Normal”, in “Type Detail” section it is possible to add their details to the “Report”. To do this, by opening any subcategory of this section, for example “Ramp Detail”, you can select any section of “State Type” settings to be displayed in the “Report”. In “Start Test Condition” section, it is possible to select the specified start condition of the test to be displayed in the “Report”. 
Durch Öffnen der „Test Setting“ können Sie sehen, dass sich die drei Unterkategorien „State Group“, „Type Details“ und „Start Test Condition" wie die Einstellungen für Zustände, ihre Typen und Teststartbedingungen in diesem Abschnitt befinden.Die Unterkategorie „State Group“ enthält Elemente, die sich auf das Fenster „Detail View“ beziehen. Wenn typ „States“ etwas anderes als „Normal“ ist, ist es im Abschnitt „Type Detail“ möglich, ihre Details zum „Report“ hinzuzufügen. Dazu können Sie durch Öffnen einer beliebigen Unterkategorie dieses Abschnitts, z.B. „Ramp Detail“, einen beliebigen Abschnitt der Einstellungen „State Type“ auswählen, der im „Report“ angezeigt werden soll. Im Abschnitt „Start Test Condition“ ist es möglich, die angegebene Startbedingung des Tests auszuwählen, die im „Report“ angezeigt werden soll.
Al abrir "Configuración de la prueba", se puede ver que sus tres subcategorías que incluyen "Grupo de estados", "Detalles del tipo" y "Condición de inicio de la prueba" que son los ajustes relacionados con los "Estados", sus tipos y condiciones de inicio de la prueba se encuentran en esta sección. La subcategoría "Grupo de estados" incluye elementos relacionados con la ventana "Vista detallada". Si el tipo de cualquiera de los "Estados" es algo distinto de "Normal", en la sección "Tipo Detalle" es posible añadir sus detalles al "Informe". Para ello, abriendo cualquier subcategoría de esta sección, por ejemplo "Detalle de la rampa", se puede seleccionar cualquier sección de los ajustes del "Tipo de Estado" para que se muestre en el "Informe". En la sección "Start Test Condition" (Condición de inicio de la prueba), es posible seleccionar la condición de inicio especificada de la prueba que se mostrará en el "Informe".
Bientôt disponible
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در قسمت "Test Result" می‌توانید نتایج تست خود را که می‌تواند شامل ارزیابی‌ها، زمان تست، وضعیت شکل موج سیگنال‌ها در "Signal View"، نمایش برداری ولتاژها و جریان‌های دستگاه در "Vector View" و... باشد را برای نمایش در "Report" خود انتخاب کنید. توجه کنید که در زیرشاخه "All State" می‌توانید مواردی که می‌خواهید برای همه "State" ها در "Report" نمایش داده شود مشخص کنید. قبل از انتخاب گزینه‌های موجود در "Current State" ابتدا باید "State" مد نظر را مشخص و سپس با رفتن به این زیر شاخه، مواردی را که در این "State" برای نمایش در "Report" در نظر دارید، انتخاب کنید.
قریبا...
In “Test Result” section, you can select the results of your test which may include assessments, time of the test, signal waveform status in “Signal View”, vector view of device voltages and currents in “Vector View” etc. to be displayed in the “Report”. Note that in “All State” subcategory you can specify the items you wish to be displayed in the “Report” for all of the “States”. Before selecting the options available in “Current State”, first you need to determine the intended “State” and then by going to this subcategory, select the items of this “State” that you wish them to be displayed in the “Report”. 
Im Abschnitt „Test Result“ können Sie die Ergebnisse Ihres Tests auswählen, die Bewertungen, Testzeitpunkt, Signalwellenformstatus in „Signal View“, Vektoransicht von Gerätespannungen und -strömen in „Vector View“ usw. enthalten können, die im „Report“ angezeigt werden sollen. Beachten Sie, dass Sie in der Unterkategorie „All State“ die Elemente angeben können, die im „Report“ für alle „States“ angezeigt werden sollen. Bevor Sie die Optionen auswählen, die in „Current State“ verfügbar sind, müssen Sie zuerst den beabsichtigten „State“ bestimmen und dann, indem Sie zu dieser Unterkategorie gehen, die Elemente dieses Zustands auswählen, die im „Report“ angezeigt werden sollen.
En la sección "Resultado de la prueba", puede seleccionar los resultados de su prueba que pueden incluir evaluaciones, tiempo de la prueba, estado de la forma de onda de la señal en "Vista de la señal", vista vectorial de los voltajes y corrientes del dispositivo en "Vista vectorial", etc. para que se muestren en el "Informe". Tenga en cuenta que en la subcategoría "Todos los estados" puede especificar los elementos que desea que se muestren en el "Informe" para todos los "Estados". Antes de seleccionar las opciones disponibles en "Estado actual", primero debe determinar el "Estado" deseado y luego, yendo a esta subcategoría, seleccione los elementos de este "Estado" que desea que se muestren en el "Informe".
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اگر برای تست موارد بیشتری، مثل "Operation" تعریف کرده باشید می‌توانید در بخش "Extra Test Result" آن‌ها را برای نمایش در "Report" انتخاب کنید. در زیر شاخه"Show Calculated" می‌توانید موارد مربوط به"Operation"های تعریف شده در تنظیمات "Signal View" را برای نمایش در "Report" مشخص کنید. اگر برای تست نمودار لیساژور هم تعریف کرده باشید، با انتخاب "Knee Point" و "Lissajous" و زیر شاخه‌های آن می‌توانید آنها را وارد "Report" کنید.
قریبا...
If extra items such as “Operation” are specified for the test, you can select them to be displayed in the “Report” from “Extra Test Result” section. In “Show Calculated” subcategory, you can select the items related to the “Operations” specified in “Signal View” settings to be displayed in the report. If you have specified a lissajous diagram for the test, by selecting “Knee point” and “lissajous” and its subcategories, you can add them to the report. 
Wenn zusätzliche Elemente wie „Operation“ für den Test angegeben sind, können Sie diese im Abschnitt „Report“ im Abschnitt „Extra Test Result“ auswählen. In der Unterkategorie „Show Calculated“ können Sie die Elemente auswählen, die sich auf die in den Einstellungen „Signal View“ angegebenen „Operations“ beziehen, die im Bericht angezeigt werden sollen. Wenn Sie ein Lissajous-Diagramm für den Test angegeben haben, können Sie es dem Bericht hinzufügen, indem Sie „Knee Point“ und „lissajous“ und seine Unterkategorien auswählen.
Si se especifican elementos adicionales como "Operación" para la prueba, puede seleccionarlos para que se muestren en el "Informe" de la sección "Resultado de la prueba adicional". En la subcategoría "Mostrar calculado", puede seleccionar los elementos relacionados con las "Operaciones" especificados en los ajustes de "Vista de la señal" para que se muestren en el informe. Si ha especificado un diagrama de lissajous para la prueba, seleccionando "Punto de rodilla" y "lissajous" y sus subcategorías, puede añadirlos al informe.
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